**ANEXO II**

**ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS NECESSÁRIAS DE:**

* **SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO.**

**1 - PALCO ALTERNATIVO**

1. **ESPECIFICAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DO PALCO ALTERNATIVO**

* SOM 4X4 SISTEMA LINE ARRAY
* MESA DE SOM DIGITAL BEHRINGER X32 (OU SIMILAR SUPERIOR)
* EQUIPAMENTO DE PALCO
* CUBO PARA RETORNO DE CONTRABAIXO
* CUBO PALA RETORNO DE GUITARRA
* SITE 1X1 DE PALCO
* SUB PARA RETORNO DE BATERIA
* 2 MONITORES DE PALCO
* 01CABOS VIA FONES DE RETORNO
* POWER PLAY 8 VIAS PARA RETORNO
* 01EQUALIZADORES STEREO 31 BANDA
* 01COMPRESSORES
* 02 CANAIS DE GATE
* 02 AMPLIFICADORES 10.0 MACHINE
* 2 AMPLIFICADORES DE 10.000 WATTS PARA MÉDIO GRAVE
* 2 AMPLIFICADORES 2.000 WATTS
* 4 MICROFONES SEM FIO
* 6 MICROFONES COM FIO BETAS E SUNRISE
* 1 MULTI CABO 24 VIAS COM SPLITER
* 01 KIT BATERIA COM 9 MICROFONES SHURE
* 01 KIT PERCUSSÃO COM 9 MICROFONES SHURE
* 20 CABOS DE MICROFONE XLR
* 10 CABOS P10
* 6 DIRECT BOX PASSIVO
* 04 DIRECT BOX ATIVO
* 10 PEDESTAIS GIRAFA
* 08 GARRAS LP
* 1 BATERIA COMPLETA COM 2 TONS, BUMBO, CAIXA, CHIMBAL, SURDO, PEDAL, BANCO, STANT
* 02 ANDAIMES PARA SUSPENSÃO DAS CAIXAS
* TALHAS DE 10 METROS, CINTAS COM CAPACIDADE PARA 1.000 KG
* SISTEMA DE ENERGIA ESTABILIZADO ELETRÔNICO, 110/220 W, COM ESTABILIZADOR DIGITAL
* TÉCNICO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO SOM

1. **ESPECIFICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PALCO ALTERNATIVO**

* 8 MOVING HEAD BEAM 200 PROFISSIONAL
* 4 CANHÃO DE LED PAR 64 12W ALTO BRILHO
* 1 MAQUINAS DE FUMAÇA 3000W DMX
* 4 STROBO ATOMIC 3000
* 4 MINI BRUTE LED
* 01 MESA DMX AVOLITE PEARL
* 6 CANHÃO 64 COM LÂMPADA PAR FOCO 5
* 16 LÂMPADAS ACL EM QUATRO VARAS
* 04 LÂMPADAS REFLETORAS SET LIGHT
* 04 ELIPSE DOW - 48 CANAL DE DIMMER (RACK)
* CABEAMENTO COMPLETO
* 20 CABO XLR
* 04 MINI BRUTS DE 06 LÂMPADAS
* 01 RACK DIMMER DE NO MÍNIMO 24 CANAIS
* 04 CINTAS DE SUSTENTAÇÃO PARA 1.000 KG CADA
* 04 TALHAS DE SUSPENSÃO PARA 1000KG CADA
* 40 METROS DE TRELIÇA TRAVE BOX Q 30 LINHA PESADA
* OPERADOR E TÉCNICO DE LUZ

**2 - PALCO PRINCIPAL**

1. **ESPECIFICAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL**

* 16 GRAVES COM 2 FALANTES DE 18POL CADA
* 16 TRIVIAS COM 2 FALANTES DE 12POL E 2 DRIVE
* SISTEMA DE SOM DE PALCO - 4 GRAVES E 4 TRIVIAS
* 08 MONITOR SM 400
* SISTEMA DE FONE (FONE INCLUSO) PARA TODA A BANDA - MÍNIMO DE OITO FONES
* 2 POWER PLAY DE 8VIAS
* 2 MESAS DIGITAIS DE SOM 48 CANAIS SEM EXPANSÃO
* 4 PROCESSADORES STEREO DBX RACK DRIVE 260
* 2 EQUALIZADORES STEREO 31 BANDA
* 4 COMPRESSORES
* 08 CANAIS DE GATE
* 08 AMPLIFICADORES 10.0 MACHINE
* 4 AMPLIFICADORES DE 10.000 WATTS PARA MÉDIO GRAVE
* 4 AMPLIFICADORES 2.000 WATTS
* 4 MICROFONES SEM FIO
* 36 MICROFONES COM FIO BETAS E SUNRISE
* 1 MULTI CABO 56 VIAS COM SPLITER
* 01 KIT BATERIA COM 9 MICROFONES SHURE
* 01 KIT PERCUSSÃO COM 9 MICROFONES SHURE
* 120 CABOS DE MICROFONE XLR
* 20 CABOS P10
* 22 DIRECT BOX PASSIVO
* 04 DIRECT BOX ATIVO
* 01 AMPLIFICADOR PARA CONTRA BAIXO (GALLIEN KRUEGER OU AMPEG)
* 2 CUBO DE GUITARRA JAZZ COROS
* 30 PEDESTAIS GIRAFA
* 08 GARRAS LP
* 1 BATERIA COMPLETA COM 2 TONS, BUMBO, CAIXA, CHIMBAL, SURDO, PEDAL, BANCO, STANT
* 12 PRATICÁVEIS 1,2 X 0,60 X 2,00 METROS
* 02 ANDAIMES DE 10 METROS DE ALTURA PARA SUSPENSÃO DAS CAIXAS
* 04 TALHAS DE 10 METROS
* 04 CINTAS COM CAPACIDADE PARA 1.000 KG
* SISTEMA DE ENERGIA ESTABILIZADO ELETRÔNICO, 110/220 W, COM ESTABILIZADOR DIGITAL
* TÉCNICO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO SOM

1. **ESPECIFICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL**

* 12 MOVING HEAD BEAM 200 PROFISSIONAL
* 32 CANHÃO DE LED PAR 64 12W ALTO BRILHO
* 2 MAQUINAS DE FUMAÇA 3000W DMX
* 4 STROBO ATOMIC 3000
* 4 MINI BRUTE LED
* 01 MESA DMX AVOLITE PEARL 2010
* 12 CANHÃO 64 COM LÂMPADA PAR FOCO 5
* 16 LÂMPADAS ACL EM QUATRO VARAS
* 04 LÂMPADAS REFLETORAS SET LIGHT
* 08 ELIPSE DOW - 48 CANAL DE DIMMER (RACK)
* CABEAMENTO COMPLETO
* 50 CABO XLR
* 04 MINI BRUTS DE 06 LÂMPADAS
* 01 RACK DIMMER DE NO MÍNIMO 24 CANAIS
* 08 CINTAS DE SUSTENTAÇÃO PARA 1.000 KG CADA
* 06 TALHAS DE SUSPENSÃO PARA 1000KG CADA
* 70 METROS DE TRELIÇA TRAVE BOX Q 30 LINHA PESADA
* OPERADOR E TÉCNICO DE LUZ

1. **- TRIO ELÉTRICO**

3.1 TRIO ELÉTRICO EM CAMINHÃO TRUCADO, COM NO MÍNIMO:

* DIMENSÃO 11.2,50 LARGURA
* EQUIPADO COM GERADOR DE ENERGIA 30KVA
* 50.000 WATS DE SOM
* STUDIO, DJ
* 03 MICROFONES SEM FIO.

**ALIMENTAÇÃO:**

**1 – LANCHES E CAFÉ DA MANHÃ PARA CARREIROS, CANDEEIROS, CAVALEIROS E AMAZONAS**

1. **ESPECIFICAÇÕES DE LANCHES E CAFÉ DA MANHÃ**

* 500 PÃES DE SAL DE 50 G
* 3 KG DE BISCOITO DOCE DE NATA
* 3 KG DE BISCOITO DE QUEIJO
* 3,5 KG DE PAO DE QUEIJO
* 2,5 KG DE APRESUNTADO FATIADO
* 2,5 KG DE MUSSARELA FATIADA
* 2,5 KG DE MORTADELA FATIADA
* 400 LITROS DE REFRIGERANTES VARIADOS
* 25 CAIXAS DE SUCOS VARIADOS
* 4 KG DE PÓ DE CAFÉ
* 10 LITROS DE LEITE
* 50 KG DE CARNE BOVINA
* 8 DÚZIAS DE OVOS
* 6 BOLOS

1. **ESPECIFICAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO**

* DIA 08/07 – BOI NO ROLETE, ARROZ CARRETEIRO, ARROZ PUTA RICA, GALINHADA PANTANEIRA COM PEQUI, MACARRONADA PANTANEIRA, MANDIOCA COZIDA COM MANTEIGA DO SERTÃO, TUTU DE FEIJÃO A MINEIRA, SALADA
* DIA 09/07 –BOI NO ROLETE, ARROZ CARRETEIRO, ARROZ PUTA RICA, FEIJÃO GORDO, GALINHADA PANTANEIRA, MANDIOCA COZIDA COM MANTEIGA DO SERTÃO, SALADA