**ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA**

(usar papel timbrado da empresa)

À Prefeitura Municipal de Matutina - Minas Gerais

A empresa \_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o Nº \_\_\_\_\_\_\_\_, neste ato representada por \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo), qualificada como \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (microempresa ou empresas de pequeno porte) nos termos da Lei Complementar n. 123/2006, em atendimento ao disposto no Edital do Pregão Eletrônico 06/2023, após análise do referido instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, se propõe a fornecer de equipamentos e materiais de informática para atendimento as Secretarias da Prefeitura Municipal de Matutina, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir:

**1.** O objeto da presente proposta é o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atendimento as Secretarias da Prefeitura Municipal de Matutina, conforme especificações, quantidades e descrições contidas no edital, no Termo de Referência e demais anexos do edital.

**2.** Os materiais objeto da presente proposta, observados os padrões de qualidade, a descrição e demais características fixadas no edital convocatório, serão fornecidos pelos valores a seguir propostos:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COTA PRINCIPAL** | | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **unid** | **quant** | **Marca** | **Preço unit** | **Preço total** |
| **1** | Alicate de grimpar Multi função corta fio para conectores de passagem EZ Crimp Tool RJ45 RJ12 RJ11 | Unid | **1** |  |  |  |
| **2** | Alicate De Grimpar Rj-45 Cat6 / Cat5 Tipo Amp Profissional | Unid | **2** |  |  |  |
| **3** | Adaptador Wireless Usb Ac1300 Dual Band. Velocidade Máxima Wi-Fi - AC1300 (400 Mpbs na banda de 2,4 GHz e 867 Mbps na banda de 5 GHz) velocidade sem fio da próxima geração de Wi-Fi - 802.11ac Dual Band Wireless - banda de 2,4 GHz e 5 GHz para conectividade flexível. Mini design - Projeto de tamanho minúsculo para portabilidade conveniente com um alto desempenho confiável Porta USB 3.0 com Supervelocidade - Até 10x mais rápida que USB 2.0 MU-MIMO - Fornece conexão sem fio altamente eficiente. Sistema Operacionais Suportados - Suporta Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP, Mac OS X | Unid | **31** |  |  |  |
| **4** | Bateria De Litio 3v Cr 2032. Tensão nominal: 3 V. Capacidade nominal: 220 mAh. Temperatura de descarga: -18ºC até 50ºC. Diâmetro: 20 mm. Espessura: 3,2 mm. Peso do produto: 2,9 g. Composição: Lítio / Dióxido de Manganês (Li/MnO2). Dimensão da embalagem – cartela com 5 unidades (L × A × P): 50 × 200 × 3,3 mm. Peso da embalagem – cartela com 5 unidades: 17 g | Unid | **45** |  |  |  |
| **5** | Bobina papel calculadora elétrica Olivetti logos 804 B caixa com 10 unidades | Cx | **1** |  |  |  |
| **6** | Cabo de Rede Categoria: CAT.5e. Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial. Cabo constituído por condutores 100% cobre com isolação, homologado pela Anatel. Cor: Preto. Capa externa: PVC na opção CMX. Embalagem: caixa em lance padrão de 305 metros. Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação. Diâmetro nominal: 4,8mm. Massa líquida: 26 kg/km. NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68% | Cx | **7** |  |  |  |
| **7** | Cabo Hdmi 2,0 15m, Transmissão de conteúdo em resolução 4K. Conectores banhados a ouro Conector slim. Núcleo de Ferrite, utilizado para diminuir/eliminar interferências, melhorando o desempenho do cabo e a qualidade da imagem e do som. Versão 2.0. Resolução máxima de vídeo: 4K (3840 x 2160 pixels) @ 60Hz. Comprimento: 15 metros. Compatibilidade com televisores LCD, LED, Plasma, OLED, QLED, vídeo games, notebooks, desktops e projetores. Largura de banda: 18 Gbps. Quantidade de vias: 19 + 1 terra. Suporte a Ethernet. Blindagem tripla para maior durabilidade e proteção contra interferências externas. Compatibilidade: sRGB, CEC, ARC, Deep Color, Áudio Dolby True HD, DTS-HD, HDR, HDCP, Suporte 3D | Unid | **15** |  |  |  |
| **8** | Cartucho de tinta 544 CIANO original 70ml | Unid | **59** |  |  |  |
| **9** | Cartucho de tinta 544 MAGENTA original 70ml | Unid | **59** |  |  |  |
| **10** | Cartucho de tinta 544 PRETO original 70ml | Unid | **63** |  |  |  |
| **11** | Cartucho de tinta 664 AMARELO original 70ml | Unid | **26** |  |  |  |
| **12** | Cartucho de Tinta 664 CIANO original com 70 ml | Unid | **26** |  |  |  |
| **13** | Cartucho de Tinta 664 MAGENTA original com 70 ml | Unid | **26** |  |  |  |
| **14** | Cartucho de Tinta 664 PRETO original com 70 ml | Unid | **28** |  |  |  |
| **15** | Cartucho de tinta 554 AMARELO original com 70 ml | Unid | **59** |  |  |  |
| **16** | Celular Smartphone Com tela IPS LCD de 6,5 polegadas com resolução HD+, com taxa de atualização de 90 Hz, além de leitor de digitais, câmera com módulo duplo com sensor principal de 16 megapixels e outro de profundidade de 2 megapixels. Para selfies e vídeo chamadas, há um sensor frontal de 8 megapixels para capturar os melhore momentos. Para guardar seus momentos especial, conta com um armazenamento interno de 64 GB, 4 GB de memória RAM. A energia fica por conta da unidade de bateria de 5.000 mAh. | Unid | **12** |  |  |  |
| **17** | Computador CPU Intel Core i5 com as seguintes Especificações Técnicas: Processador: Intel Core i5 1.10Ghz – 10ª Geração – Número de núcleos 2. Nº de threads 4. Frequência baseada em processador 3.40 GHz. Cache 3 MB Intel®️ Smart Cache. Velocidade do barramento 8 GT/s. TDP 35 W. Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) 64 GB . Tipos de memória DDR3L-1600, DDR4-2400. Nº máximo de canais de memória 2. Largura de banda máxima da memória 34.1 GB/s. Compatibilidade com memória ECC ‡ Sim. Gráficos do processador ‡ Gráficos HD Intel®️ 630. Frequência da base gráfica 350 MHz. Máxima frequência dinâmica da placa gráfica. 1.10 GHz. Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo 64 GB. Memória: 8Gb – DDR4. HD SSD: 240Gb. Interface de Rede: Ethernet Lan 10/100 Mbit/s. Vídeo: Onboard Integrado. 06x Usb 2.0. 01x Entrada para fone de ouvido ou caixa de som. 01x Entrada para microfone. 01x Hdmi. 01x Rj-45. 01x Vga. Áudio Voltagem: Bivolt. Conteúdo da embalagem: 1 CPU, 1 cabo fonte. 1 Mouse optico com scrool, teclado padrão ABNT2 multimídia, caixa de som mínimo 300 wats. Cor preto. Garantia: 12 meses | Unid | **15** |  |  |  |
| **18** | Computador DeskTop 10ª geração de Intel® Core™ i5 7ª Geração 4-core, cache de 6MB, 3.6GHz até 4.3GHz),Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2666MHz, Expansível até 64GB (2 slots UDIMM, 1 slot livre),SSD de 256GB PCIe NVMe M.2, Sistema operacional Windows 10 Home Single Language, de 64 bits - em Português (Brasil). Contendo: cabo de energia, mouse, teclado e caixa de som e placa de vídeo, Tipo de memória: GDDR5, Memória: 4096 MB, Clock: 1183 MHz, Clock de memória: 6000 MHz, RAMDAC: 400 MHz, Barramento: PCI Express 3.0, Interface de memória: 128 bits, Resolução máxima de DVI: 2560 x 1600, Resolução máxima DP: 3840 x 2160, Entradas: 1 x DVI 1 x DP 1 x HDMI, Suporte HDCP: Sim | Unid | **8** |  |  |  |
| **19** | Conector Rj45 Macho Cat6/cat5e Pra Cabo De Rede Vazado O Conector EZ-RJ45 8P8C em termoplástico com condutores banhados a Ouro, são resistentes à corrosão e projetados para que os fios transpassem pelo conector. Compatível com RJ45 Fêmeas presentes em computadores, roteadores, smart TV's, TV Box, Hubs, ADSL, entre outros. | Unid | **115** |  |  |  |
| **20** | Disco sólido interno Armazenamento ssd : 240 GB, Formato : 2,5, Interface : Sata III, Temperatura de operação : 0°C a 70°C Forma factor : 2.5 inch SATA, MTBF (Tempo Médio entre Falhas) : 2,000,000 hours, Consumo de energia : LEIA: 1.67W / ESCREVER: 1.32W / IDLE: 0.32W, TBW : 80TB, Leitura/gravação aleatória 4K² : 51K. | Unid | **20** |  |  |  |
| **21** | Fita bio Plus 2000 | Unid | **24** |  |  |  |
| **22** | Fita impressora microfone 320: OKI turbo; | Unid | **24** |  |  |  |
| **23** | Fonte De Alimentação Atx 24 Pinos 200w. Watts reais 200W, Espessura do chassi 0.4mm, Cor SGCC, Entrada CA O, Comutador de E / S, Sel. Comutador 115V / 230V, Fan Fan 8cm, Cor do ventilador preto, Grelha de ventilador X, Cabo DC e conectores Comprimento do cabo (da placa de circuito impresso) 400mm, Medidor de cabo 20 #, Escudo / Tubo X, Conectores 20 + 4P / 4P / (IDE + SATA) \* 2, Cor dos conectores preto, Certificação PCB / Inside CE EMI X . Segurança de Certificação CE X, Controle de temperatura da velocidade do ventilador X, PFC X, Conformidade com ROHS X, Cabo de alimentação Cabo de alimentação X Tamanho: (A x L x C) 85x150x110mm, Altura da embalagem: 16 CM, Largura embalagem: 16 CM, Comprimento embalagem: 9,5 CM, Peso embalagem: ,64 KG. | Unid | **33** |  |  |  |
| **24** | HDD externo de 1 Tb | Unid | **7** |  |  |  |
| **25** | Impressora laser monocromática. Conexão: porta USB 2.0 de alta velocidade, 802.11b/g sem fio. Velocidade P/B A4: até 20ppm. Capacidade de folhas: até 150 folhas padrão transparência etiquetas oficio. Ciclo mensal(A4); até 10,000 páginas. Resolução de impressão: preto(melhor): até 1.200 x 1.200 dpi. Conteúdo da caixa: 1 impressora laserjet. 1 cartucho de toner preto pré-instalado. Guia de configuração; Guia de referência; Folheto de instruções regulamentares; Cabo de alimentação; Cabo USB. | Unid | **5** |  |  |  |
| **26** | Impressora multifuncional, jato de tinta 4 cores ecotank. Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros. Conexão USB. Conexão WIFI, Wireless, com jato de tinta. Imprime, copia e digitalizada, WI-FI Direct integrado. Tanque de tinta frontal, único sistema tanque de tinta, impressão rápida, econômica e de qualidade. Resolução máxima de impressão: até 5760 x1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel. Velocidade de impressão: em preto 33ppm e em cores 15ppm. Velocidade de impressão ISO: em preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm. Garrafa econtank acompanhando o produto. | Unid | **7** |  |  |  |
| **27** | Kit Microfone sem Fio Bastão. SKU: MT-2212. Especificações Técnicas - Receptor de sinal - Alcance de frequência: 470-950MHz, Saída de áudio: Saída máxima desequilibrada +5dBu, Fonte de energia: 12-18V DC, Potência consumida: 350mA, Sensibilidade do receptor: ≤94dBm. Microfone sem ﬁo - Alcance de frequência: 470-950MHz, Potência de radiofrequência: 10mW, Alimentação: 2 pilhas AA 0.5V, Resposta de frequência: SO-20.00DHz, Sensibilidade de entrada: 2.1mV/Pa, Potência consumida: ≤120mA. Sistema - T.H.D. (Geral): ＜0.1 %, Sinal para ruído: ›96dB(A), Faixa de radiofrequência: 470-950MHz , Modulação: FM, Bandwidth (Largura de | kit | **2** |  |  |  |
| **28** | MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL com cabo de 5 metros; chave on/off; cor prata; impedância 250 ohms ,alta 5 k ohms; resposta frequência 50 hz a 15 khz; sensibilidade a 1 khz; baixa -56db; alta -46 db ( o db= 1v/pa); diagrama polar unidirecional cardióide; corpo metálico com pintura eletrostática; globo em aço com pintura eletrostática; cabo coaxil blidado e balanceado, com cinco metros; cápsula dinâmica com imã de neodímio; filtro pop montado internamento no globo; conector xlr 3 pinos; seleção interna de impedância; peso 240 g. itens inclusos : cabo de 5 metros. cabo com conector p10 de 6,3 mm e xlr 3 pinos ( tipo cannon) ; suporte para pedestal ( cachimbo). Similar a marca LE-SON | Unid | **11** |  |  |  |
| **29** | Microfone Sem Fio Quadruplo. Microfone profissional Quadruplo de, receptor digital, controle de volume independente, excelente performance com alcance de até 80 metros (em ambientes sem interferências), indicador de frequência, chave liga/desliga e chave para mudar de canal. Receptor com painel em alumínio escovado e caixa de aço. 4 saídas XLR de áudio independentes e uma p10 mix. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - Sistema UHF, Transmissor com indicação de Low Batt, Indicação de nível de modulação, Cápsula dinâmica, padrão polar super cardioide, Resposta de frequência: 20 Khz a + ou - 3db., Alimentação Receptor: fonte DC, Voltagem: 110 - 240v ( fonte bi-volt ), Saídas XLR independentes, Saída P10 (todos), Alimentação Transmissor: pilhas AA 1.5v × 2" - Itens Inclusos: 1- Base receptora, 4 Microfones Headset, 4- Transmissores, 1- Cabo p10, 1- Fonte bivolt | Unid | **1** |  |  |  |
| **30** | Monitor 18.5" LED Widescreen VGA/DVI. Resolução Máxima: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) Pixel Pitch: 0,30 X 0,30 mm. Brilho: 250 cdm2. Cor do Produto Black Piano. Voltagem : Bivolt. Dimensão: 40,50cm x 12,00cm x 51,10cm (Altura x Largura x Comprimento) Conteúdo da Embalagem: 01 Monitor, 01 Cabo de força, 01 cabo RGB, 01 manual (CD), 01 certificado de garantia e 01 base | Unid | **21** |  |  |  |
| **31** | Mouse com Fio USB Compacto 1000Dpi Óptico Dimensões: 9,5 cm Comprimento X 5,5 cm Largura X 3,3 cm Espessura. Possui dois botões e um botão central de rolagem (scroll) Resolução: 1000dpi. USB 2.0 ou 1.1. Tamanho do Cabo: 1 metro. Cor: Preto | Unid | **21** |  |  |  |
| **32** | Mouse óptico USB sem fio | Unid | **15** |  |  |  |
| **33** | Multifuncional laser com as seguintes especificações: Painel de Controle: LCD de 5 linhas. Velocidade: 40 páginas por minuto tamanho A4. Resolução: 300dpi, 600dpi e 1200dpi. Tiragem máxima mensal: 50.000 páginas. CPU: 800MHz. Memória Standard: 512MB Opcional (vendido separadamente): de 1,536MB. Interface Standard: USB 2.0, USB Host, Gigabit Ethernet, Opcional (vendido separadamente): Slot para cartão SD/SDHC. Dimensões (LxPxA): 417x412x437mm Peso: 19kg. Alimentação Elétrica: 120V. Consumo de Energia: Impressão 661W Repouso 21W Dormindo 1W. . Capacidade de Entrada: 100 folhas no alimentador multipropósito; 60 - 220g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Envelopes, Personalizado (70x148mm - 216x356mm) 250 folhas no cassete universal; 60 - 163g/m² A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizado (105x148mm - 216x356mm) Capacidade máxima de papéis incluindo opcionais (bandeja vendida separadamente) 850 folhas. Unidade Duplex: Impressão frente e verso standard, suporta gramaturas de 60 a 163g/m²; A4, A5, B5, Letter e Legal. Processador Inversor de Documentos Dual Scan: 50 folhas, 50 a 160g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizado (100x148mm a 216x356mm).Capacidade de Saída: 150 folhas com a face para baixo com detecção de limite de papel. Sistemas Operacionais: Todos os sistemas Windows atualmente disponíveis, MAC versão OS X versão 10,5 ou mais elevada, Unix, Linux, bem como outros sistemas operativos mediante pedido. Garantia de 12 meses | Unid | **3** |  |  |  |
| **34** | Nobreak Potência nominal de pico: 600 VA / 300 W. Forma de onda em modo Bateria : Semissenoidal (retangular). Frequência de saída em modo Bateria : 60 Hz ±1 Hz. Frequência de entrada: 60 Hz ±3 Hz Tensão nominal de entrada: 120 V~ ±20% (96-144 V~). Tensão nominal de saída: 120 V~ Regulação da tensão de saída: Modo Rede: 120V~ ±10%; Modo Bateria: 120V~ ±5%. Tomadas de saída: 4 tomadas de 10 A (NBR 14136). Bateria interna: 1 selada (VRLA) 12 V 7 Ah. Religamento automático Função DC start3 | Unid | **21** |  |  |  |
| **35** | Notebook com Processador: 11ª geração Intel® Core™ i5-1135G7 (4-core, cache de 8MB, até 4.2GHz). Sistema operacional Windows 11 Pro. Placa de vídeo Intel® UHD com memória gráfica compartilhada. Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA. Memória Memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 2666MHz; Expansível até 16GB (2 slots so DIMM). Armazenamento SSD de 256GB PCIe NVMe M.2. Cor Platinum Silver - Prata | Unid | **10** |  |  |  |
| **36** | Papel térmico bobina 57 mm 30 mm, Papel Térmico Termoscript KPH 856 AM Termobank 62 Largura 57 mm 57 mm. Comprimento 30 metros 30 metros. Gramatura 56 g/m² 60 g/m² Espessura 60 micras 62 micras | Unid | **50** |  |  |  |
| **37** | Pen Drive 32 Gb | Unid | **38** |  |  |  |
| **38** | Projetor de mesa (Data Show) - Luminosidade: 3000 ANSI Lumens. Tecnologia: 3LCD. Resolução Máxima: SVGA 800 x 600. Relação de aspecto: 4:3 (nativo). Taxa de contraste: 10.000:1. Voltagem: Bivolt. Sistema de cores: 16,77 milhões de cores. Sistema de Som interno: 2 W mono. Alto Falante integrado. Potência da lâmpada: 200W UHE (E-TORL). Duração da lâmpada: 5000 H (Modo Normal) / 6000 H (Modo Econômico). Entrada USB: USB Tipo A x1 (Memoria USB, Wi-fi) / USB Tipo B x1 (USB Display, Mouse, Controle). Entrada S-Video: S-Vídeo: Mini DIN x1. Entrada de Vídeo Composto RCA: Vídeo Composto: RCA (amarelo) x1. Consumo de Energia: 200 W. Nível de Ruído: 37 dB (Modo de consumo de energia normal). 29 dB (Modo de consumo de energia ECO). Conexão: HDMI.Wireless Ready: Conectividade sem fio a computadores, tablets e smartphones - esqueça os cabos e conecte-se diretamente a dispositivos móveis através do adaptador LAN wireless (opcional). Lâmpada de longa duração: Duram até 6.000 horas (modo Econômico).Conteúdo da Embalagem: - Projetor, Controle remoto, 2 Pilhas AA para controle remoto. Cabo de alimentação: Cabo VGA. Cabo USB, Maleta de transporte, CD-ROM com documentação do projetor. Garantia: 12 meses de garantia. Peso: 3928 gramas (bruto com embalagem) | Unid | **5** |  |  |  |
| **39** | Roteador Wireless Gigabit Dual Band Ac 1200mbps• IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, Frequência. • 2.4 GHz, 5 GHz, Taxa de Sinal. • 867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz), compatível com 11ac/a/b/g/n Wi-Fi padrão. Sensibilidade de Recepção. • 11g 6Mbps: -96dBm, 11g 54Mbps: -78dBm, 11n HT40 MCS7: -74dBm. • 11n HT20 MCS7: -71dBm, 11a 6Mbps: -97dBm, 11a 54Mbps: -79dBm, 11ac VHT20 MCS8: -74dBm,11ac VHT40 MCS9: -70dBm, 11ac VHT80 MCS9: -65dBm. Potência de Transmissão. • 2.4 GHz < 20dBm (EIRP), 5 GHz < 23dBm (EIRP), Segurança Wireless. • WPA-PSK / WPA2-PSK, Modo de operação • Modo de roteador, modo de ponto de acesso, Tipo de WAN. • Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP, Gerenciamento. • Controle de acesso, Gestão local, Gerenciamento remoto, DHCP. • Servidor, Lista de Clientes DHCP. NAT Forwarding. • Encaminhamento de porta, disparo de porta, UPnP, DMZ, Firewall • Firewall SPI, ligação de endereço IP e MAC, Rede para Convidados • Rede de convidados de 2.4 GHz, rede de convidados de 5 GHz. HARDWARE. Dimensões 6.3 × 5.0 × 1.5 in (159.7 × 125.9 × 37.1 mm), 1× Porta WAN Gigabit + 2× Portas LAN Gigabit, Botão WPS/Reset, Antena 4× 5 Antenas dBi Fixas Omni-Direcional | Unid | **10** |  |  |  |
| **40** | Suporte Para Projetor Regulável Datashow Até 65cm | Unid | **5** |  |  |  |
| **41** | Switch 8 Portas 10/100/1000. Padrões Ethernet IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T) e IEEE 802.1p (Priority Queueing – CoS). Full duplex e Flow control (IEEE 802.3x). 8 portas que operam em velocidade 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet); Protocolo de Economia de energia IEEE 802.3z; | Unid | **20** |  |  |  |
| **42** | Teclado multimídia ps2 / USB | Unid | **21** |  |  |  |
| **43** | Tela de proteção retratil com tripe 2m x 1,5m | Unid | **3** |  |  |  |
| **44** | Telefone com fio simples | Unid | **16** |  |  |  |
| **45** | Telefone sem fio | Unid | **9** |  |  |  |
| **46** | Toner Brother DCP-L5652DN original | Unid | **12** |  |  |  |
| **47** | Toner Brother HL 1200 S Original | Unid | **6** |  |  |  |
| **48** | Toner Brother TN 3472/ TN 347BR / DCP-L5652DN/ DCP-L5502DN MFC-L6702DW compatível | Unid | **6** |  |  |  |
| **49** | Toner byqualy BQ-MLT101 | Unid | **7** |  |  |  |
| **50** | Toner HP 4103FDW | Unid | **3** |  |  |  |
| **51** | Toner HP M15w/15A - M28W/28A - M29W compatível | Unid | **4** |  |  |  |
| **52** | Toner HP 85A compatível | Unid | **6** |  |  |  |
| **53** | Toner impressora cartrige MLT D 101 S compatível | Unid | **5** |  |  |  |
| **54** | Toner Impressora Elgin Platum P2500W compatível | Unid | **48** |  |  |  |
| **55** | Toner Impressora Elgin Platum P2509W | Unid | **5** |  |  |  |
| **56** | Toner Impressora HP 2612A compatível | Unid | **8** |  |  |  |
| **57** | Toner impressora HP CB435A compatível | Unid | **21** |  |  |  |
| **58** | Toner impressora HP laser jet pro MFP M 428 FDW COMPATIVEL compatível | Unid | **5** |  |  |  |
| **59** | Toner impressora HP laser m 15 w (48a) compatível | Unid | **30** |  |  |  |
| **60** | Toner impressora HP M1102 | Unid | **26** |  |  |  |
| **61** | Toner impressora HP M1132 | Unid | **2** |  |  |  |
| **62** | Toner impressora Kyocera ECOSYS M 3655 idn TK 3182(224B205) original | Unid | **12** |  |  |  |
| **63** | Toner impressora Samsung ML 2165 | Unid | **14** |  |  |  |
| **64** | Toner impressora Samsung m 2020 | Unid | **8** |  |  |  |
| **65** | Toner Kyocera M3040 dn kx compatível | Unid | **6** |  |  |  |
| **66** | Toner laser cartridge H. CF 248A | Unid | **7** |  |  |  |
| **67** | Toner p/impressora Brother DCP 8157 original | Unid | **2** |  |  |  |

**3.** A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura, observado o disposto no *caput* e parágrafo único do art. 110 da Lei nº 8.666/93.

**4.** A ata de registro de preços terá a duração de 12 (doze) meses, nos termos do art. 15, § 3º, inciso III.

**5.** Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionadas à execução do objeto, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais.

**6.** Os materiais serão entregues pelo proponente no prazo fixado no edital do certame e seus anexos, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

**7.** A presente Proposta Comercial, atualizada e ajustada ao preço final, após a fase de lance, acaso o proponente seja classificado como detentor do menor preço, será entregue no prazo de 03 (três) dias úteis após adjudicação à empresa e lavratura da ata, no Setor de Licitações da Prefeitura de Matutina.

**8.** Os dados da empresa são os seguintes:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome da Empresa | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| CNPJ | Razão Social | | | Insc. Estadual | | Registro | | |
|  |  | | |  | | ( ) Cartório ( ) Junta Comercial | | |
| Data do Registro | N. do Registro | | | Objeto Social | | | | |
|  |  | | |  | | | | |
| Endereço completo: | | | | | | | | |
| Fone: | | Fax | | | Cel | | | E-mail |
|  | |  | | |  | | |  |
| **Cadastro de Pessoa Física** | | | | | | | | |
| ( ) Representante legal da empresa acima Data de início da representação: \_\_/\_\_/\_\_\_\_  ( ) Cadastro de Pessoa Física Simples (para contratação direta com a Administração) | | | | | | | | |
| Nome | | | | | | | | |
| CPF | | | CI N. | | | | Órgão Exp. Data | |
|  | | |  | | | |  | |
| Endereço completo: | | | | | | | | |
| **Fone:** | | **Fax** | | | **Cel** | | | **E-mail** |
|  | |  | | |  | | |  |
| As empresas participantes deverão preencher todos os dados do cadastro, tanto os solicitados nos campos "PESSOA JURÍDICA" assim como nos campos "PESSOA FÍSICA", sendo este último preenchido com os dados do representante "legal" da empresa, que irá assinar o Contrato, dar quitações em pagamentos e etc. Nos casos em que haja a obrigação da participação de mais de um sócio nos atos acima descritos, a empresa deverá preencher quantas fichas forem necessárias com os dados dos sócios que assinarem pela empresa. | | | | | | | | |

De acordo com a legislação em vigor, eu, \_\_\_\_, CPF/MF nº \_\_\_\_, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro.

\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_.

Assinatura e carimbo

(Representante legal)